|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **产品图片** | **参数备注** | **价格** |
| 1 | 跑步机 |  |  | 1、显示速度：0.5-20KM /H，升降范围：负3% -16%，程序设定：自带程式：P1-P12，AC 马达：5.0H P，扬升马达：1/10，中心距285，行程150，跑步区域，最大承重：≥160kg，净重：≥185kg，900-910mm商用跑台，20档升降坡度，15.6寸镜面LED显示屏，手握式心率检测，随时充电无线充电； |  |
| 2 | 椭圆机 |  |  | 2、显示屏：电子表带有LCD显示屏，飞轮规格：磁控轮φ305\*117mm，飞轮材质：铸铁+铝合金，飞轮重量：10KG，阻力调节方式：电子表按键/小扶手手把按键，阻力系统：磁控，阻力档位：32段，传动方式：单皮带传动结构，心率测试：有，水壶：有，扶手泡棉材质：PVC（浸塑），电子表/IPAD架：有电子表及手机架，哪种曲柄：隐藏式扁铁曲柄（圆盘式），是否有APP：有（iconsole.Kinomap.Zwift)，最大承重：150KG，曲柄半径：254MM，是否插电：是.（12V/5A适配器），电子表功能：USB充电.蓝牙音响.风扇，步距：508MM，净重：≥128KG， |  |
| 3 | 力量安全深蹲架 |  |  | 3、主材:75x75高强度钢管，壁厚达到3mm高精度激光切割四面开孔数字刻度一次加工完成，组立尺寸:1960-1970\*1510-1520\*2390-2400mm，净重:≥300Kg，国标Q235管材； |  |
| 4 | 举重地垫 |  |  | 4、举重地板采用厚度5cm高密度橡胶与松木制成，针对正式举重训练设施。平台明确规定了训练区域，提供稳定训练平面，保护现有地板，经久耐用，有助于降低噪音。，净重:≥300Kg； |  |
| 5 | 重型调节训练凳 |  |  | 5、净重:≥50Kg，管材厚度：2.5mm，国标Q235管材 |  |
| 6 | 小飞鸟 |  |  | 6、管材厚度：2.5mm，产品净重：≥305kg，配重：铸铁配重，150bs(68kg)x2，配件：铝合金双头杆、三段式拉手带x2、八字扣x5、尼龙绳、裸关节带、链条，国标Q235管材，16档高度调节，采用静电喷涂烤漆工艺环保、无污染符合欧盟ROHS认证 |  |
| 7 | 站姿臀髋部训练机 |  |  | 7、产品净重：≥275Kg，管材厚度：2.5mm，标准配重：≥200bs，国标Q235管材 |  |
| 8 | 高位蝴蝶机 |  |  | 8、产品净重：≥240Kg，标准配重：≥200bs，管材厚度：2.5mm，国标Q235管材 |  |
| 9 | 坐姿屈腿机 |  |  | 9、产品净重：≥242Kg，管材厚度：2.5mm，标准配重：≥200bs，国标Q235管材； |  |
| 10 | 顺蹬机 |  |  | 10、产品净重：≥160Kg，管材厚度：2.5mm，国标Q235管材； |  |
| 11 | 划船训练器 |  |  | 11、产品净重：≥87Kg，管材厚度：2.5mm，国标Q235管材； |  |
| 12 | M型双层哑铃架 |  |  | 12、管材厚度：2.5mm，产品净重：≥104Kg，国标Q235管材； |  |
| 13 | 杠铃架 |  |  | 13、管材厚度：2.5mm，产品净重：≥62Kg，产品特点：承重≥300KG ，可放置8只杠铃，国标Q235管材； |  |
| 14 | 固定杠铃 |  |  | 14、10/15/20/25/30/35/40/45kg，高档电镀手柄，球体圆钢，整体焊接；表面浇注型聚氨酯弹性体（简称CPU)，环保无味，弹性好，耐磨，强度高；磨砂面设计； |  |
| 15 | 可调仰卧板 |  |  | 15、管材厚度：2.5mm；产品净重：35Kg；国标Q235管材；产品特点：7档下斜调节、300KG承重、移动滑轮 |  |
| 16 | 引体向上练习器 |  |  | 16、产品净重：≥98Kg，管材厚度：2.5mm，国标Q235管材 |  |
| 17 | 臀桥 |  |  | 17、管材厚度：2.5mm，产品净重：≥158Kg，国标Q235管材，产品特点：踏板2档可调 |  |
| 18 | 屈臂训练凳 |  |  | 18、管材厚度：2.5mm，产品净重：≥35Kg，国标Q235管材，产品特点：坐垫7档调节 |  |
| 19 | CPU全胶竞技片 |  |  | 19、产品净重：5/10/15/20/25KG各一对、孔径：50mm标准大孔径，产品特点：CPU全胶材质手感好、耐摔、加厚镀铬缸套、延长使用寿命，孔径：50mm标准大孔径  |  |
| 20 | 2.2米1000LB黑色奥杆 |  |  | 20、产品尺寸：(L)2200×(W)50mm×(H)50mm，产品净重：20Kg，配件：2铜套4轴承，产品特点：承重≥1000磅 |  |
| 21 | 铸铁包胶哑铃 |  |  | 21、2.5/5/7.5/10/12.5/15/17.5/20/22.5/25KG各一对，产品特点：PU外层包覆手感好、耐摔、一体铸造内芯 |  |
| **备注：以上产品须统一品牌** |
| 报价 | 大写：小写：  |  |

注：1.供应商的报价应该包括材料、运输、安装、调试、人工费、培训费、税费、等以及与本项目相关的一切其他费用。